**** **JPAIR2 - JPAISI39 JESSBERGER VARİL POMPA SETİ**

**Pompa Boru Malzemesi : AISI 316**

**Pompa Şaft Malzemesi : AISI 316**

**Pompa Boru Uzunluğu : 1200 mm**

**Pompa Boru Çapı : 41mm**

**Sızdırmazlık : Salmastrasız, kesin çözüm !**

**Islanan Malzemeleri : PVDF, KARBON, AISI 316**

**Bağlantılar : 1” (DN 25)**

**Max. Kapasite : 80 / 60 litre/dak.**

**Max. Basma Yüksekliği : 8 m / 15 m**

**Max. Viskozite : 600 cps**

**Max. Çalışma Sıcaklığı : 90 oC**

**Max. Hava Basıncı : 6 bar**

**Motor Gücü : 600 Watt**

**Birlikte Bedelsiz Verilen Aksesuarlar**

**Hortum : 3 m, örgülü PVC hortum**

**Varil Adaptörü, PP : Pompayı varil içinde sallantısız çalıştırır**